LAMPIRAN	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
		NOMOR	: 6 Tahun 2011	
		TANGGAL	: 21 Januari 2011	

SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN
BLANGKO KTP BERBASIS NIK SECARA NASIONAL

A.	SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

1.	Chip
a.	Struktur Data dalam Chip meliputi:
1)	Biodata penduduk wajib KTP dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 Kilo Bytes;
2)	Tanda tangan penduduk wajib KTP dengan format digital yang dikompresi dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 Kilo Bytes;
3)	Pas photo dengan format digital yang dikompresi dengan ukuran rekaman paling rendah 3 Kilo Bytes;
4)	Kode keamanan dengan rincian:
a)	Minutiae per sidik jari dengan ukuran paling rendah 0,4 Kilo Bytes dan dapat diverifikasi 1:1 dengan referensi format INCITS 378 MIN:A;
b)	Format minutiae sidik jari berdasarkan standar ANSI, INCITS atau Proprietary yang sudah diuji dalam hal interoperabilitas oleh NIST;
c)	Tanda tangan elektronik (Digital Signature) berdasarkan standar Elliptic Curve Digital Signature Algorithm paling rendah 256 bit atau RSA 2048 bit dan Hash Algorithm SHA-256. 

b.	Memori (Memory) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1)	Ukuran EEPROM paling rendah 8 Kilo Bytes untuk menyimpan biodata, tanda tangan, pas photo dan minutiae sidik jari telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri penduduk yang bersangkutan;
2)	Daya tahan penulisan memori (Write Endurance) paling rendah 100.000 kali;
3)	Daya tahan penyimpanan data (Data Retention) paling singkat 10 tahun;
4)	Pengaturan penyimpanan data (Data Organization) menggunakan Flexible File System.

c.	Frekuensi Radio (Radio Frequency) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1)	Berdasarkan standar ISO 14443 A/B;
2)	Frekuensi dengan kisaran 13,56 MHz ± 7 KHz;
3)	Kecepatan transfer data (Baudrate) paling rendah 100 Kilo Bit/detik;
4)	Memiliki sifat frekuensi tidak bertabrakan (anti collision);
5)	Jarak pengoperasian pembacaan dan penulisan (Operating Distance) paling jauh 100 mm;
6)	Kekuatan medan pengoperasian (Operating Field Strength) dari 1,5 A/M sampai dengan 7,5 A/M.

d.	Keamanan (Security) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1)	Pembangkit Bilangan Acak (Random Number Generator) berdasarkan standar AIS-31 (P2)/FIPS 140-2;
2)	Mendukung autentikasi dua arah antara smart card reader/writer dan chip;
3)	Access Conditions diterapkan per file;
4)	Algoritma Keamanan (Security Algorithm) bersifat simetris (symmetric) berdasarkan algoritma: 3DES dengan panjang kunci 168 bit, AES 128 bit, atau setara;

5)	Memenuhi syarat ketunggalan transaksi (anti tear), supported by chip;
6)	Memiliki perangkat keras crypto co-processor;
7)	e-KTP didukung dengan pengamanan melalui Sistem Manajemen Kunci (Key Management System).

e.	Lain-lain meliputi hal sebagai berikut:
1)	Chip adalah smart card nirsentuh yang berbasis CPU (microcontroller chip) dan menggunakan Sistem Operasi (Operating System) terbuka;
2)	Electro Static Discharge paling rendah ESD 2 kV;
3)	Bekerja dengan baik pada suhu (Temperature) dari - 25ºC sampai dengan 70ºC;
4)	Memerlukan pasokan daya  (Voltage) dari 2,7 Volt sampai dengan 3,6 Volt.

2.	Reader/Writer Chip pada Blangko Kartu terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
a.	Berdasarkan standar ISO 14443 A dan B;
b.	Frekuensi dengan kisaran 13,56 MHz ± 7 KHz;
c.	Kecepatan transfer data (Baudrate) paling rendah 100 Kilo Bit/detik;
d.	Memiliki Secure Access Module (SAM) yang dilengkapi dengan crypto processor yang sesuai dengan kebutuhan chip;
e.	Mendukung autentikasi dua arah antara smart card reader/writer dan chip.

3.	Automated Fingerprint Identification System (AFIS), terdiri dari:
a.	Perangkat server, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1)	Platform perangkat server berbentuk rack mounted atau blade;
2)	Kinerja  (Performance) perangkat server bersifat upgradeable dan scalable;
3)	Sistem operasi (Operating System) berbasis Linux/Unix/Windows atau yang setara;
4)	Pangkalan Data (Database) berbasis standard RDBMS (Relational Database Management System), seperti MySQL, Oracle, MS SQL Server atau setara;
5)	Perangkat lunak (Software) tersedia bagi AFIS Server dan AFIS Workstation;
6)	Kinerja perangkat lunak (Software) server dapat mendukung gugusan (cluster) dan dapat berskala sesuai dengan jumlah prosesor (scalable to number of processors).

b.	Klien, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :
1)	Platform perangkat keras berbasis PC;
2)	Sistem operasi (Operating System) berbasis Linux/Unix/Windows atau yang setara;
3)	Pangkalan Data (Database) berbasis standard RDBMS, seperti MySQL, Oracle, MS SQL Server atau setara;
4)	Perangkat lunak (software) tersedia bagi AFIS PC;
5)	Perangkat lunak (software) klien dapat mendukung verifikasi secara realtime.

c.	Sistem AFIS terintegrasi dengan biodata, tanda tangan, pas photo dan minutiae sidik jari telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri pada chip dan SIAK serta terkonsolidasi dengan pusat data kependudukan.

d.	Pemindai Sidik Jari (Fingerprint Scanner) :
1)	Pemindai hidup (Live scanner) berbasis optik, pemindai satu jari (one finger scanner);
2)	Pemindai dengan kemampuan resolusi (scanner resolution) paling rendah 356 x 292 pixels 500 dpi;
3)	Driver berbasis Linux/Windows atau yang setara.

e.	Aplikasi, meliputi:
1)	Fungsi sebagai berikut:
a)	Citra Sidik Jari (Fingerprint images) memiliki sifat:
(1)	 500 dpi, 256 Gray Level;
(2)	 ANSI/NIST Compliant;
(3)	 WSQ Compression: 1:10 for tenprints, 1:15 for latent prints.
b)	Kode Sidik Jari (Fingerprint codes) mengikuti standar ANSI/NIST ITL-1-2000, ISO/IEC 19794;
c)	Sidik Jari tak tergantung putaran (Rotation independent) dan dapat diputar hingga 360 derajat;
d)	Pemadanan (Matching) mendukung 1:N pemadanan (Matching) dan 1:1 pemadanan (Matching) yang terintegrasi;
e)	Jenis pencarian (Type of sources) meliputi sepuluh sidik jari-sepuluh sidik jari (Tenprint-Tenprint), sidik jari Laten-sepuluh sidik jari (Latentprint-Tenprint), dan tambahan fungsi pencarian berdasarkan dua sidik jari atau satu sidik jari;
f)	Hasil pemadanan (Matching Results) ditampilkan dalam bentuk daftar ketukan (hit list) dengan layar terbelah (split screen) dan ambang batas yang dapat disesuaikan (adjustable threshold);
g)	Kapasitas penyimpanan (Storage Capacity) bersifat tak terbatas (Unlimited), dapat ditingkatkan (upgradeable) dan kinerja dapat berskala (scalable performance);
h)	Pas Photo terintegrasi secara penuh (Fully Integrated) atau mudah untuk interface dengan pangkalan data (Database) yang sudah ada dan memenuhi JPEG color image compression;
i)	Biodata terintegrasi secara penuh (Fully Integrated) atau mudah untuk interface dengan pangkalan data (Database) yang sudah ada;
j)	Apabila sidik jari tangan tidak dapat direkam, maka dilakukan perekaman kedua tangan penduduk dan iris yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

2)	Performansi, meliputi :
a)	Hasil pemadanan (Matching Results) pernah masuk dalam sepuluh besar dari National Institute of Standards and Technology Internal Report (NISTIR), Amerika Serikat mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang;
b)	Kinerja Pemadanan (Matching Performance) memiliki kecepatan paling rendah 100.000 pemadanan sidik jari per detik per prosesor (core) (fingerprint matching per second per processor (core)), dapat berskala sesuai dengan jumlah prosesor (scalable to number of processors), dan memiliki kemampuan pencarian data tak terbatas (unlimited number of data searchability).

B.	SPESIFIKASI BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

1.	Material terbuat dari bahan PET/PETF/PETG (PET = Polyethylene terephthalate,            PETF = Polyethylene Terephthalate Film, PETG = Polyethylene Terephthalate Glycol) atau PC (Polycarbonate);
2.	Teknologi printing background blangko KTP menggunakan offset printing;
3.	Teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);
4.	Printing warna dipergunakan untuk mencetak latar belakang (background) blangko dan pas photo;
5.	Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 x 53,98 mm, warna biru gradasi, ketebalan dari 0,76 mm sampai dengan 1 mm kedap air (waterproof) berdasarkan ISO 7810:2003;
6.	Susunan lapisan (Layer) terdiri dari :
a.	Tampak depan:
1)		Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA";
2)		Area Logo/Gambar:
a)	Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia "Burung Garuda Pancasila";
b)	Terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
3)		Area penempatan chip berada pada sebelah kiri di dalam blangko KTP.
b.	Keamanan pencetakan (Security Printing) atau setara: font khusus, hologram, microtext hanya bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar; 
c.	PET/PETF/PETG;
d.	Inlay Pad;
e.	Inlay Core (Chip);
f.	Inlay Pad;
g.	PET/PETF/PETG;
h. 	Tampak belakang :
1)	Keamanan Pencetakan (Security Printing) atau setara dengan gambar peta Kepulauan Indonesia di dalam bola dunia;
2)	Data Personalisasi yang terlaminasi.

Keterangan: penggabungan lapisan (Layer) dimungkinkan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
     Plt. KEPALA BIRO HUKUM

      ZUDAN ARIF FAKRULLOH
              Pembina  (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001